<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:s="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:alm="clr-namespace:AbLanguage.Model;assembly=AbLanguage" xml:space="preserve">
    <alm:LanguageMeta LanguageName="es-MX" Translator="" Version="2" AssemblyName="SSDFresh" DateOfTranslation="04/12/2022 13:41:02" x:Key="SSDFresh.LanguageMeta" />
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item0">protector de fondo con alarma instantánea</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item1">muestra el estado actual de la unidad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item2">crear un plan para escaneos profundos</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Text0">CheckDrive background-guard supervisa el estado de sus discos duros de forma permanente y le advierte de inmediato sobre los errores que se producen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Text1">Por lo tanto, recibes una advertencia a tiempo, antes de que tu SSD falle por completo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.AutomaticOptimization">OPTIMIZA AUTOMÁTICAMENTE</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DiskName">Letra de unidad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DriveName">Nombre del disco duro</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DriveSize">Tamaño del disco duro</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.PartitionNumber">Número de particiones</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.ShowSmart">S.M.A.R.T.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.FeatureKey1">Guardia de fondo práctico</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.FeatureKey2">Sin pantallas de donación</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderAverage">Promedio kB / s</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderProcess">Proceso</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderTotal">Datos totales</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Bad">GRAVE</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Critical">CRÍTICO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Excellent">EXCELENTE</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Good">BUENO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Medium">MEDIO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Optimum">ÓPTIMO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Info">INFO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.IsCritical">Este atributo es relevante para el fracaso.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.LatestAnalysis">Últimos análisis</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.LiveAnalysis">Análisis en vivo</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.ManualOptimization">OPTIMIZAR MANUALMENTE</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Off">NO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.On">SI</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OnlyFullVersion">Esta función solo está disponible en la versión completa</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Open">Abierto</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizationTabTitle">Mejoramiento</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Optimize">Optimizar</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizeSettings">Optimizar configuración</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizeSettingsDescription">Deje que SSD Fresh optimice su configuración automáticamente o configure las opciones manualmente</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.High">Alto</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.Low">Bajo</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.Various">Varía</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OverviewTabTitle">Visión de conjunto</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Restore">Reinstalar desde el respaldo</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreAll">Restaurar</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreAllInfo">Restaurar todas las copias de seguridad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreMySettings">Restaurar mi configuración</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreSettings">Restaurar copia de seguridad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SaveSettings">Crear copia de seguridad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Description.Long">Advertencia: esta configuración sirve como un consejo para un posible potencial de optimización solo para expertos. Los cambios no se proporcionan en este punto.&amp;#x0A;AHCI es un estándar de interfaz para discos duros SATA. Los discos duros SSD se deben conectar usando AHCI para lograr un rendimiento completo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Name">Configuración de AHCI</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Back">atrás</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.BackInfo">Volver a la optimización</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Description">El siguiente tutorial explica cómo optimizar la configuración de AHCI para obtener un mejor rendimiento de SSD.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.NoTutorialNeeded">AHCI está habilitado en su sistema. No se necesitan cambios</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Requirements">Requisitos:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.RequirementsDesc">- Derechos de administrador&amp;#x0A;- Controlador Windows AHCI actualizado compatible con el fabricante de su placa base.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Steps">Pasos:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.StepsDesc">1. Inicie el editor de registro de Windows (regedit.exe).&amp;#x0A;2. Abra la clave de registro 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ msahci'.&amp;#x0A;3. Establezca el valor de registro 'Inicio' en '0' y, si está presente, elimine el valor de registro 'StartOverride'.&amp;#x0A;4. Reinicie su PC y active AHCI en la configuración de BIOS.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.StepsDescWin8">1. Inicie el editor de registro de Windows (regedit.exe).&amp;#x0A;2. Abra la clave de registro 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ storahci'.&amp;#x0A;3. Establezca el valor de registro 'Inicio' en '0' y, si está presente, elimine el valor de registro 'StartOverride'.&amp;#x0A;4. Reinicie su PC y active AHCI en la configuración de BIOS.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Tipps">Información Adicional:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.TippsDesc">- La orden de inicio puede cambiar al cambiar al modo AHCI.&amp;#x0A;- Si su sistema no arranca, cambie a la configuración anterior de la BIOS y verifique su configuración de Windows.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Title">Tutorial de configuración de AHCI</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Warning">¡ADVERTENCIA! Este tutorial se recomienda solo para usuarios avanzados. Puede hacer que su sistema no se pueda usar, así que haga una copia de seguridad. Siga este tutorial bajo su PROPIO riesgo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.BootDefrag.Description.Long">Debido a la forma en que los archivos se almacenan en las SSD, la desfragmentación de los archivos de inicio no tiene sentido y debe deshabilitarse, ya que reduce la vida útil de su SSD.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.BootDefrag.Name">Desfragmentación de archivos de inicio</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvc.Description.Long">Como las SSD tienen el mismo tiempo de acceso para todas las celdas de memoria, no es necesario almacenarlas de forma coherente. Además, el proceso de desfragmentación genera aciertos de escritura, lo que reduce la vida útil de la SSD. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente desactivar el proceso de desfragmentación.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvc.Name">Desfragmentacion</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvcWin8Plus.Description.Long">Para Windows 8 y versiones posteriores, Microsoft mejoró la función de desfragmentación para detectar SSD y solo los optimizó con la función TRIM para realizar una desfragmentación. Por lo tanto, esta función debe estar activada.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvcWin8Plus.Name">Optimización de la unidad</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.EventLogging.Description.Long">Windows registra permanentemente los cambios de configuración del sistema, así como los bloqueos y otros eventos de diversos servicios y programas. Esto crea grabaciones de disco innecesarias y reduce la vida útil de su SSD.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.EventLogging.Name">Registro de eventos de Windows</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Fastboot.Description.Long">Fastboot evita un apagado completo de la computadora y guarda archivos en el disco duro. Cuando se reinicia la computadora, los datos almacenados temporalmente se leen nuevamente. Los accesos de escritura se pueden reducir apagando el arranque rápido.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Fastboot.Name">Arranque rápido</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Hibernate.Description.Long">Cuando pone su PC en modo de hibernación, todos los ajustes, ficheros abiertos y programas se almacenan en un único fichero y luego el PC se apaga. Esto no es necesario con los SSD, ya que su reinicio es bastante rápido, de todos modos. Además, deshabilitar esta función recupera espacio en disco en la partición del sistema. De lo contrario, Windows creará un fichero oculto "hiberfil.sys", que casi tendrá el tamaño de la memoria incorporada durante la operación. Los cambios a esta opción solo surten efecto después de reiniciar.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Hibernate.Name">Hibernar</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.IndexOption.Description.Long">Muestra las opciones de índice</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.IndexOption.Name">Mostrar opciones de índice</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NoInstrumentation.Description.Long">El seguimiento de usuarios recopila información sobre la ejecución de programas y ficheros abiertos. El sistema usa esta información para personalizar diversas funciones, como menús personalizados o programas de uso frecuente en el menú Inicio. Desactivar esta función significa que las operaciones del usuario no se rastrearán. Como consecuencia, algunas funciones personalizadas no estarán disponibles.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NoInstrumentation.Name">Seguimiento de usuarios</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.BuildNewer1803.Description.Long">Windows almacena el tiempo de acceso de cada acceso a ficheros. Esto conduce a errores de escritura innecesarios y acorta la vida útil del SSD. Desactivar esta opción limita las funciones de la línea de tiempo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.Description.Long">Windows almacena la hora de acceso para cada acceso de archivo. Esto produce hits de escritura innecesarios y por lo tanto reducirá la vida útil de su SSD. Se recomienda encarecidamente deshabilitar esta característica.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.Name">Marca de tiempo</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.PageFile.Description.Long">Si está configuración está deshabilitada, el kernel de Windows ya no se intercambia al disco, lo que optimiza el rendimiento del acceso al kernel.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.PageFile.Name">Intercambio de kernel de Windows</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Prefetch.Description.Long">Prefetch admite la carga previa de aplicaciones de uso frecuente en la memoria RAM. Debido al tiempo de acceso rápido de las SSD, esta función es inútil y se puede desactivar.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Prefetch.Name">Prefetch</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ShortNames.Description.Long">Para compatibilidad con aplicaciones antiguas de DOS de 16 bits, Windows crea nombres cortos para carpetas y archivos, lo que da como resultado grabaciones de discos adicionales en su SSD. Las aplicaciones actuales no necesitan esos nombres, por lo que se pueden desactivar.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ShortNames.Name">8.3 creación de nombre</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SysMain.Description.Long">Prefetch admite la carga previa de aplicaciones de uso frecuente en la memoria RAM. Debido al rápido acceso a tiempos de SSD esta función es inútil. Por lo tanto, este servicio se puede desactivar junto con la función Prefetch.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SysMain.Name">Servicio Superfetch</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SystemRestore.Description.Long">Windows crea puntos de restauración para instalaciones de software y cambios importantes en el sistema de Windows, que se pueden restaurar en caso de que se produzca un error. Esta función produce escrituras en el disco y debe deshabilitarse si está utilizando una herramienta de respaldo y si la opción de recuperación no es necesaria.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SystemRestore.Name">Restauración del sistema</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ThumbNailCache.Description.Long">Evita que el sistema de Windows almacene miniaturas en el caché de Windows. Esto dará como resultado menos procesos de escritura en el SSD.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ThumbNailCache.Name">Caché de miniaturas</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.trim.Description.Long">Para aumentar la vida útil y el rendimiento de los Discos de estado sólido (SSD), esta función debe estar activada. Si esta función se utilizará depende de si su SSD admite esta función. Búsquelo en el sitio web del fabricante.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.trim.Name">Función de ajuste de Windows</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.WSearch.Description.Long">Para acelerar la búsqueda, Windows crea un archivo de índice. Pero esto causa operaciones de escritura en la SSD, lo que reduce su vida útil. Si rara vez o nunca usa la búsqueda de Windows, puede considerar desactivar esta función. Este elemento no está optimizado automáticamente; puede decidir la configuración por su cuenta.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.WSearch.Name">Indexación</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Settings">Configuraciones</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Settings.AutoCheck.Title">Control de configuración automática</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsChanged">Las siguientes configuraciones han sido modificadas desde su último uso de SSD Fresh:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsOk">¡Buenas noticias! Su configuración es estable y no se ha cambiado recientemente.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsRestored">Apoyo&amp;#x0A;restaurado</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsSaved">Apoyo&amp;#x0A;salvado&amp;#x0A;	</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.1">(Valor sin procesar específico del proveedor.) Almacena datos relacionados con la tasa de errores de lectura de hardware que ocurrieron al leer datos de una superficie de disco. El valor sin procesar tiene una estructura diferente para diferentes proveedores y, a menudo, no es significativo como número decimal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.16">Específico para las unidades He8 de HGST. Este valor mide el helio dentro de la unidad específica de este fabricante. Es un atributo previo a la falla que se dispara una vez que la unidad detecta que el entorno interno está fuera de las especificaciones. ";</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.2">Rendimiento general (general) del rendimiento de una unidad de disco duro. Si el valor de este atributo está disminuyendo, existe una alta probabilidad de que haya un problema con el disco.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.3">Bajo Tiempo medio de giro del cabezal (desde cero RPM a totalmente operativo [milisegundos]).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.4">Un recuento de los ciclos de arranque / parada del husillo. El cabezal se enciende y, por lo tanto, el conteo aumenta, tanto cuando el disco duro se enciende después de haberlo apagado por completo (desconectado de la fuente de alimentación) como cuando el disco duro vuelve de haber sido puesto previamente en modo de reposo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.5">Cuenta de sectores reasignados. El valor bruto representa un recuento de los sectores defectuosos que se han encontrado y reasignado. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor del atributo, más sectores tendrá que reasignar el variador. Este valor se usa principalmente como una medida de la esperanza de vida del disco; una unidad que ha tenido alguna reasignación es significativamente más propensa a fallar en los meses inmediatos.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.6">Margen de un canal mientras lee datos. La función de este atributo no está especificada.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.7">Varía (valor bruto específico del proveedor). Tasa de errores de búsqueda de los cabezales magnéticos. Si hay una falla parcial en el sistema de posicionamiento mecánico, surgirán errores de búsqueda. Tal falla puede deberse a numerosos factores, como daño a un servo, o ensanchamiento térmico del disco duro. El valor bruto tiene una estructura diferente para diferentes proveedores y a menudo no es significativo como un número decimal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.8">Rendimiento promedio de las operaciones de búsqueda de los cabezales magnéticos. Si este atributo está disminuyendo, es un signo de problemas en el subsistema mecánico.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.9">Recuento de horas en el estado de encendido. El valor bruto de este atributo muestra el recuento total de horas (o minutos, o segundos, según el fabricante) en el estado de encendido. De forma predeterminada, la vida útil total esperada de un disco duro en perfecto estado se define como 5 años (se ejecuta todos los días y noches todos los días). Esto equivale a 1825 días en modo 24/7 o 43800 horas. En algunas unidades anteriores a 2005, este valor bruto puede avanzar erráticamente y / o "ajustarse" (restablecer a cero periódicamente).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.a">Recuento de reintento de intentos de inicio de giro. Este atributo almacena un recuento total de los intentos de inicio de giro para alcanzar la velocidad de funcionamiento total (con la condición de que el primer intento no tuvo éxito). Un aumento de este valor de atributo es un signo de problemas en el subsistema mecánico del disco duro.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.aa">Cantidad de ciclos de borrado físico completados en la SSD como un porcentaje de los ciclos máximos de borrado físico que la unidad está diseñada para soportar.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ab">El número total de fallas de operación del programa flash desde que se implementó el disco.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ac">Cuenta el número de fallas de borrado de flash. Este atributo devuelve el número total de fallas de operación de borrado de flash desde que se implementó la unidad.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ad">Cuenta el máximo recuento de borrado máximo en cualquier bloque.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ae">También conocido como "conteo de retracción de apagado" según la terminología HDD convencional. El valor bruto informa la cantidad de paradas sucias, acumuladas durante la vida útil de una SSD, donde un \ "cierre sucio" es la eliminación de energía sin STANDBY INMEDIATA como el último comando (independientemente de la actividad de PLI usando la potencia del capacitor). El valor normalizado es siempre 100.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.af">Último resultado de la prueba como microsegundos para el límite de descarga, saturado en su valor máximo. También registra minutos desde la última prueba y el número de pruebas de por vida. El valor bruto contiene los siguientes datos: Bytes 0 - 1: Último resultado de la prueba en microsegundos a la tapa de descarga, se satura al valor máximo. El resultado de la prueba se espera en el rango 25 menor que el resultado mayor que 5000000, más bajo indica el código de error específico. Bytes 2 - 3: Minutos desde la última prueba, se satura al valor máximo. Bytes 4 - 5: el número de pruebas de por vida, no incrementado en el ciclo de potencia, se satura al valor máximo. El valor normalizado se establece en uno cuando falla la prueba o en 11 si el capacitor se ha probado en condiciones de temperatura excesiva; de lo contrario, 100.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b">Este atributo indica el conteo que se solicitó la recalibración (con la condición de que el primer intento no fue exitoso). Un aumento de este valor de atributo es un signo de problemas en el subsistema mecánico del disco duro.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b0">INTELIGENTE. parámetro indica un número de fallas de comando de borrado de flash.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b1">Delta entre los bloques de destello más usados y menos desgastados. Describe qué tan bueno / malo es el desgaste de la SSD en una forma más técnica.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b3">Atributo "Pre-Fail" utilizado al menos en dispositivos Samsung.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b4">Atributo "Pre-Fail" utilizado al menos en dispositivos HP.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b5">Número total de fallas de operación del programa Flash desde que se implementó la unidad. Número de accesos de datos de usuario (tanto lecturas como escrituras) donde los LBA no están alineados en 4 KiB (LBA% 8! = 0) o donde el tamaño no es módulo 4 KiB (conteo de bloques! = 8), asumiendo tamaño de bloque lógico (LBS) = 512 B.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b6">Atributo "Pre-Fail" utilizado al menos en dispositivos Samsung.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b7">Atributo de Low Western Digital, Samsung o Seagate: el número de cambios descendentes de la velocidad del enlace (por ejemplo, de 6 Gbps a 3Gbps) o la cantidad total de bloques de datos con errores detectables e incorregibles encontrados durante el funcionamiento normal. Aunque la degradación de este parámetro puede ser un indicador del envejecimiento de la unidad y / o posibles problemas electromecánicos, no indica directamente la falla inminente de la unidad.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b8">Este atributo forma parte de la tecnología SMART IV de Hewlett-Packard, y parte de los esquemas de corrección y detección de errores IO de otros proveedores, y contiene un recuento de errores de paridad que ocurren en la ruta de datos a los medios a través de la memoria caché de la unidad .</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b9">Atributo Western Digital.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ba">Atributo Western Digital.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bb">El recuento de errores que no se pudieron recuperar utilizando el hardware ECC (consulte el atributo 195).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bc">El recuento de operaciones anuladas debido al tiempo de espera de HDD. Normalmente, este valor de atributo debe ser igual a cero.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bd">Los fabricantes de HDD implementan un sensor de altura de vuelo que intenta proporcionar protecciones adicionales para las operaciones de escritura detectando cuando un cabezal de grabación está volando fuera de su rango de operación normal. Si se encuentra una condición peligrosa de altura de vuelo, el proceso de escritura se detiene y la información se reescribe o reasignado a una región segura del disco duro. Este atributo indica el recuento de estos errores detectados durante la vida útil del disco. Esta función se implementa en la mayoría de las unidades modernas de Seagate y en algunas de las unidades de Western Digital, comenzando con las unidades de disco duro WD Enterprise WDE18300 y WDE9180 Ultra2 SCSI, y se incluirán en todos los futuros productos de WD Enterprise.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.be">El valor es igual a (100 - temp. ° C), lo que permite al fabricante establecer un umbral mínimo que corresponde a una temperatura máxima. Esto también sigue la convención de que 100 es un valor de mayúscula y los valores más bajos son indeseables. Sin embargo, algunos en cambio, las unidades pueden informar la temperatura sin procesar (idéntica a 0xC2) o la temperatura menos 50 aquí.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bf">El conteo de errores resultantes de golpes y vibraciones inducidas externamente.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c">Este atributo indica el recuento de los ciclos de encendido / apagado del disco duro completo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c0">Cantidad de ciclos de apagado o de retracción de emergencia.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c1">Cuenta de ciclos de carga / descarga en la posición de la zona de aterrizaje de la cabeza. Algunas unidades usan 225 (0xE1) para cargar el conteo de ciclos. Western Digital califica sus unidades VelociRaptor para 600,000 ciclos de carga / descarga, y las unidades WD Green para 300,000 ciclos, las últimas están diseñadas para descargar cabezas con frecuencia para ahorrar energía. Por otro lado, la unidad WD3000GLFS (una unidad de escritorio) se especifica solo por 50,000 ciclos de carga / descarga. Algunas unidades de computadoras portátiles y unidades de escritorio \ "energía verde \" están programadas para descargar las cabezas cuando no ha habido actividad durante un período corto, para ahorrar energía. Los sistemas operativos a menudo acceden al sistema de archivos algunas veces por minuto en segundo plano, causando 100 o más ciclos de carga por hora si las cabezas se descargan: la clasificación del ciclo de carga puede excederse en menos de un año. Existen programas para la mayoría de los sistemas operativos que desactivan las funciones Administración avanzada de energía (APM) y Gestión acústica automática (AAM) que causan ciclos de carga frecuentes.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c2">Temperatura interna actual.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c3">(Valor en bruto específico del proveedor). El valor sin procesar tiene una estructura diferente para diferentes proveedores y, a menudo, no es significativo como número decimal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c4">Cuenta de operaciones de reasignación. El valor bruto de este atributo muestra el recuento total de intentos de transferir datos de sectores reasignados a un área adicional. Se cuentan los intentos exitosos y los intentos fallidos.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c5">Recuento de sectores "inestables" (esperando ser reasignado, debido a errores de lectura irrecuperables). Si un sector inestable se lee con éxito posteriormente, el sector se vuelve a correlacionar y este valor disminuye. Los errores de lectura en un sector no reasignarán el sector inmediatamente (ya que el valor correcto no se puede leer y el valor para reasignar no se conoce, y también puede ser legible más tarde); en su lugar, el firmware de la unidad recuerda que el sector necesita ser reasignado, y lo reasignará la próxima vez que se escriba. Sin embargo, algunas unidades no reasignarán inmediatamente dichos sectores cuando se escriban; en su lugar, el disco intentará escribir primero en el sector problemático y, si la operación de escritura es exitosa, el sector se marcará como bueno (en este caso, el \ "Recuento de eventos de reasignación \" (0xC4) no se incrementará). Esta es una deficiencia seria, ya que si una unidad de este tipo contiene sectores marginales que fallan consistentemente solo después de que ha transcurrido un tiempo después de una operación de escritura exitosa, entonces la unidad nunca reasignará estos problemas del sector</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c6">El recuento total de errores incorregibles al leer / escribir un sector. Un aumento en el valor de este atributo indica defectos en la superficie del disco y / o problemas en el subsistema mecánico.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c7">El recuento de errores en la transferencia de datos a través del cable de interfaz según lo determine el CICR (Comprobación de redundancia cíclica de interfaz).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c8">El recuento de errores encontrados al escribir un sector. Cuanto mayor sea el valor, peor será la condición mecánica del disco.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c9">El recuento indica la cantidad de errores de lectura de software incorregibles.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ca">Recuento de errores de marca de dirección de datos (o específicos del proveedor).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cb">La cantidad de errores causados por suma de comprobación incorrecta durante la corrección de errores.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cc">Recuento de errores corregidos por el software interno de corrección de errores.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cd">Recuento de errores debido a la alta temperatura.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ce">Altura de las cabezas sobre la superficie del disco. Si es muy bajo, es más probable que se cuelgue la cabeza; si es demasiado alto, los errores de lectura / escritura son más probables.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cf">Cantidad de corriente de sobretensión usada para girar la unidad.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d">Errores de lectura bajos no corregidos informados al sistema operativo.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d0">Recuento de rutinas de buzz necesarias para girar la unidad debido a la potencia insuficiente.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d1">El rendimiento de búsqueda de Drive durante sus pruebas internas.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d2">Se encuentra en los discos Maxtor 6B200M0 de 200 GB y Maxtor 2R015H1 de 15 GB.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d3">Una grabación de una vibración encontrada durante las operaciones de escritura.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d4">Una grabación de choque encontrada durante las operaciones de escritura.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.dc">Distancia que el disco se ha desplazado con respecto al eje (generalmente debido a un golpe o temperatura). La unidad de medida es desconocida.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.dd">El conteo de errores resultantes de golpes y vibraciones inducidas externamente.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.de">Tiempo dedicado a operar bajo carga de datos (movimiento de armadura de cabeza magnética).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.df">El recuento de veces la cabeza cambia de posición.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e0">Resistencia causada por la fricción en las partes mecánicas durante el funcionamiento.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e1">Recuento total de ciclos de carga Algunas unidades utilizan otro valor para Cargar ciclo de conteo. Consulte la Descripción de 193 para conocer el significado de este número.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e2">Tiempo total de carga en el actuador de cabezales magnéticos (tiempo no utilizado en el área de estacionamiento).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e3">Recuento de intentos para compensar las variaciones de la velocidad del plato.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e4">La cantidad de ciclos de apagado que se cuentan cada vez que hay un "evento de retracción" y los cabezales se descargan de los medios, como cuando la máquina se apaga, se pone en reposo o está inactiva.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e6">Amplitud de "agitación" (movimientos repetitivos de movimiento de la cabeza entre operaciones). En unidades de estado sólido, indica si la trayectoria de uso está superando la curva de vida esperada.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e7">Indica la vida aproximada de SSD que queda, en términos de ciclos de programa / borrado o bloques reservados disponibles. Un valor normalizado de 100 representa un nuevo disco, con un valor de umbral en 10 que indica la necesidad de reemplazo. Un valor de 0 puede significar que el disco está funcionando en modo de solo lectura para permitir la recuperación de datos. Anteriormente (antes de 2010) ocasionalmente se utilizaba para la Temperatura de impulsión (más típicamente reportada en 0xC2)</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e8">Cantidad de ciclos de borrado físico completados en la SSD como un porcentaje de los ciclos máximos de borrado físico que la unidad está diseñada para soportar. Las SSD de Intel informan el espacio disponible disponible como un porcentaje del espacio reservado inicial.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e9">Las SSD de ntel informan un valor normalizado de 100, una unidad nueva, a un mínimo de 1. Disminuye mientras los ciclos de borrado NAND aumentan de 0 a los ciclos de máxima calificación. Anteriormente (antes de 2010) ocasionalmente se utilizaba para las horas de encendido (más generalmente se informa en 0x09).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ea">Decodificado como: byte 0 - 1 - 2 = conteo de borrado promedio (big endian) y byte 3 - 4 - 5 = conteo de borrado máximo (big endian).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.eb">Decodificado como: byte 0-1-2 = buen conteo de bloque (big endian) y byte 3-4 = conteo de bloque de sistema (gratis).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f0">Tiempo dedicado durante el posicionamiento de los cabezales de accionamiento. Algunas unidades de Fujitsu informan el recuento de restablecimientos de enlaces durante una transferencia de datos.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f1">Recuento total de LBA escritos.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f2">Cuenta total de LBA leídos. Algunos S.M.A.R.T. las utilidades reportarán un número negativo para el valor bruto, ya que en realidad tiene 48 bits en lugar de 32.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f3">Los 5 bytes superiores del número total de 12 bytes de LBA escritos en el dispositivo. El valor inferior de 7 bytes se encuentra en el atributo 0xF1.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f4">Los 5 bytes superiores del número total de LBA de 12 bytes leídos desde el dispositivo. El valor inferior de 7 bytes se encuentra en el atributo 0xF2.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f9">Total NAND Writes.Raw value informa el número de escrituras en NAND en incrementos de 1GB.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fa">Recuento de errores al leer desde un disco.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fb">El atributo de Repuestos mínimos restantes indica el número de bloques de repuesto restantes como un porcentaje del número total de bloques de repuesto disponibles.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fc">El atributo Newly Bad Bad Flash Block indica la cantidad total de bloques de flash defectuosos detectados por la unidad desde que se inicializó por primera vez en la fabricación.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fe">Se detectó el conteo de "eventos de caída libre".</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SpecificSettings">Configuraciones específicas</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader">Niveles de optimización disponibles:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Limit">Este es el umbral definido por el fabricante. "Valor" no debe exceder este límite.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Max">El valor máximo posible para esta propiedad.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Name">El nombre de la propiedad.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Optimal">Indica si es deseable un valor en bruto bajo o alto.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Raw">Este es realmente el valor de lectura.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Best">Mejor</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Explanation">Explicación</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Limit">Límite</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Max">Máx</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Name">Nombre</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Raw">Raw</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Value">Valor</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Value">El valor calculado de esta propiedad. Cuanto más alto, mejor. Se deriva del valor bruto.</s:String>
</ResourceDictionary>