<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:s="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:alm="clr-namespace:AbLanguage.Model;assembly=AbLanguage" xml:space="preserve">
    <alm:LanguageMeta LanguageName="da-DK" Translator="Spooky.X" Version="4" AssemblyName="SSDFresh" DateOfTranslation="10/14/2020 15:00:11" x:Key="SSDFresh.LanguageMeta" />
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item0">baggrungs-vagt med direkte-alarm</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item1">vis nuværende drev-status</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Item2">opret en plan for dybde skaninger</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Text0">CheckDrive baggrunds-vagten overvåger status af dine harddiske konstant &amp; advarer dig med det samme hvis fejl opstår.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Advertisement.Text1">Du vil blive advaret i god tid før SSD fejler totalt.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.AutomaticOptimization">OPTIMÉR AUTOMATISK</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DiskName">Drev bogstav</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DriveName">Harddisk navn</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.DriveSize">Harddisk størrelse</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.PartitionNumber">Antal af partitioner</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.DriveInformation.ShowSmart">S.M.A.R.T.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderAverage">Gennemsnitlig kB/s</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderProcess">Udførelse</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HeaderTotal">Total data i MB</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Bad">DÅRLIG</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Critical">KRITISK</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Excellent">PERFEKT</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Good">GOD</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Medium">Mellem</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.HealthState.Optimum">MAKSIMALT</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Info">INFO</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.IsCritical">Denne attribut er fejl-relevant</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.LatestAnalysis">Senste Analyser</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.LiveAnalysis">Live Analayser</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.ManualOptimization">OPTIMÈR MANUELT</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Off">FRA</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.On">TIL</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OnlyFullVersion">Denne featur er kun tilgængelig i den fulde version</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizationTabTitle">Optiméring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Optimize">Optimér</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizeSettings">Optimér indstillingerne</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimizeSettingsDescription">Lad SSD Fresh optimére dine indstillinger automatisk el. konfigurér indstillingerne manuelt</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.High">Høj</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.Low">Lav</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OptimumSetting.Various">Forskelle</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.OverviewTabTitle">Overblik</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Restore">Gendan fra en backup</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreAll">Gendan</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreAllInfo">Gendan alle backups</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreMySettings">Gendan mine indstillinger</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.RestoreSettings">Gendan Backup</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SaveSettings">Opret en Backup</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Description.Long">Advarsel: Denne indstilling tjener som et råd til mulige optimérings muligheder kun for eksperter. Ændringer er ikke tilgængelige lige nu. AHCI er en interface standard for SATA harddiske. SSD diske skal forbindes v.hj.a. AHCI for at opnå fuld ydeevne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Name">AHCI indstilling</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Back">Tilbage</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.BackInfo">Tilbage til Optiméringen</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Description">Den følgende vejledning forklarer hvordan man optimérer AHCI indstillingen for at få en bedre performance.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.NoTutorialNeeded">AHCI er tilgængelig på dit system. Ingen ændringer nødvendigt.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Requirements">Krav:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.RequirementsDesc">- Admin rettigheder
- Up-To-Date Windows AHCI driver understøttet af din motherboard producent.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Steps">Skridt:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.StepsDesc">1. Start Windows Registrerings editoren (regedit.exe).
2. Åbn registrerings nøglen 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci'.
Sæt værdien 'Start' til '0' &amp;, hvis tilstede, slet værdien 'StartOverskriv'.
4. Genstart din PC &amp; aktivér AHCI i BIOS indstillingerne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.StepsDescWin8">1. Start Windows Registrerings editoren (regedit.exe).
2. Åbn registrerings nøglen 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci'.
Sæt værdien 'Start' til '0' &amp;, hvis tilstede, slet værdien 'StartOverskriv'.
4. Genstart din PC &amp; aktivér AHCI i BIOS indstillingerne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Tipps">Ydderligere Information:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.TippsDesc">Start rækkefølgen kan ændres når der skiftes til AHCI mode.
- Hvis dit system ikke boot'er, skift til den tidligere BIOS indstilling og tjek dine Windows indstillinger.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Title">AHCI Indstillings Vejledning</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.AHCISetting.Tutorial.Warning">ADVARSEL! Denne vejledning er kun anbefalet til avancerede brugere. Du kan i værstefald gøre systemet ubrugeligt, så lav venligst en backup.
Følg denne vejledning på EGET ansvar.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.BootDefrag.Description.Long">P.gr.a. den måde filer er gemt på en SSD, er en defrakmentation af BOOT filer meningsløst &amp; skal slåes fra da det forkorter dit SSD's levetid.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.BootDefrag.Name">Defragmentation af begge filer</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvc.Description.Long">Eftersom en SSD har samme adgangstid i alle hukommelses celler, er der ingen grund til at gemme dem sammenhængende. Som tilføjelse, vil defragmentering processen generérer skrive hits, hvilket reducerer levetiden på en SSD. Istedet for, anbefales det kraftigt at deaktivére defragmenterings processen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvc.Name">Defragmentéring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvcWin8Plus.Description.Long">For Windows 8 &amp; højere, har Microsoft forbedret defragmenterings funktionen til at opdage SSD'er &amp; kun optimérer dem med TRIM funktionen istedet for at udføre en defragmentéring. Hint: Denne funktion bør være aktiveret.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.defragsvcWin8Plus.Name">Drev optiméring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.EventLogging.Description.Long">Windows optager konstant system konfiguration's ændringer, ligesom chrases &amp; andre begivenheder fra forskellige servicer &amp; programmer. Dette skaber unødige disk skrivninger &amp; redusérer dit SSD's levetid.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.EventLogging.Name">Windows event logning</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Hibernate.Description.Long">Når du sætter din pc til hibernate mode, vil alle indstillinger, åbne filer &amp; programmer gemmes i een fil &amp; pc'en vil slukke. Dette er ikke nødvendigt på SSD drev eftersom en genstart er hurtig. Som tilføjelse, deaktivering af denne feature gendanner værdierne af diskplads på system partitionerne. Ellers vil Windows oprette en skjult fil "hiberfil.sys" hvilket for det meste antager størrelsen på den indbyggede hukommelse under operationen. Ændringer i dette valg træder i kraft efter genstart.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Hibernate.Name">Hibernate</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NoInstrumentation.Description.Long">User Tracking samler informationer om kørende programmer &amp; åbner filer. Systemet bruger denne indsamling til at tilpasse forskllige features, så som personlige menu'er el. ofte brugte programmer i Start menuen. Ved at fraslå denne feature betyder at bruger operationer ikke længere bliver sporret. Som en konsekvens af dette, er nogle tilpassede funktioner ikke længere tilgængelige.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NoInstrumentation.Name">Bruger Sporring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.BuildNewer1803.Description.Long">Windows gemmer tilgangs tiden for hver fil adgang. Dette fører til unødig skrivefejl &amp; forkorter dit SSD's levetid. SLå denne fra begrænser tidslinje funktionerne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.Description.Long">Windows gemmer adgangstiden for hver fil tilgang. Dette producerer unødige skrivninger &amp; vil reducerer dit SSD drev's levetid. Det er kraftigt anbefalet at slå denne fra.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.NtfsAccessTime.Name">Tidsstempel</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.PageFile.Description.Long">Hvis denne indstilling er slået fra, vil Windows kernel ikke længere blive swappet til disken hvilket optimérer kernel adgangs performancen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.PageFile.Name">Windows kernel swapping</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Prefetch.Description.Long">Forudindhent understøtter forudindlæsning ofte brugt af programmer i RAM. P.gr.a. den hurtige adgangstid på SSD'ere, er denne funktion unødvendig og kan slåes fra.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.Prefetch.Name">Indfang</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ShortNames.Description.Long">For kompatibilitet med ældre 16-bit DOS programmer, opretter Windows korte navne på mapper &amp; filer hvilket resultérer i yderligere disk skrivninger på dit SSD drev. Aktuelle programmer behøver ikke disse navne, hvilket kan slåes fra.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.ShortNames.Name">8.3 navne oprettelse</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SysMain.Description.Long">Prefetch understøtter forudindlæsning af ofte anvendte applikationer i RAM. På grund af de hurtige adgangstider fra SSD er denne funktion ubrugelig. Derfor kan denne service deaktiveres sammen med Prefetch-funktionen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SysMain.Name">Superfetch service</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SystemRestore.Description.Long">Windows opretter gendannelses punkter til software installationer og større ændringer i Windows-systemet, som kan gendannes, hvis der opstår en fejl. Denne funktion producerer diskskrivninger og skal deaktiveres, hvis du bruger et sikkerheds kopierings værktøj, og hvis gendannelses indstillingen ikke er påkrævet.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.SystemRestore.Name">System gendannelse</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.trim.Description.Long">For at øge levetiden og ydeevnen for SSD-diske (SSD) skal denne funktion aktiveres. Om denne funktion vil blive brugt afhænger af, om din SSD understøtter denne funktion. Se efter det på producentens websted.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.trim.Name">Windows Trim funktion</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.WSearch.Description.Long">For at fremskynde søgningen opretter Windows en indeksfil. Men dette forårsager skriveoperationer på SSD'en, hvilket reducerer dens levetid. Hvis du sjældent eller aldrig bruger Windows-søgningen, kan du overveje at slå denne funktion fra. Dette element optimeres ikke automatisk - du kan selv bestemme indstillingen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Setting.WSearch.Name">Indekséring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Settings">Indstillinger</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Settings.AutoCheck.Title">Automatisk Indstillings Tjek</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsChanged">Følgende indstillinger er ændret siden din sidste brug af SSD Fresh:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsRestored">Backup
gendannet</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.SettingsSaved">Backup
gemt</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.1">(Vendor specifik raw værdi.) Gemmer data relateret til raten af hardware læse fejl som opstår når der læsses data på en disk oveflade. Raw værdi'er har en anden struktur fra forskellige leverandører &amp; og er tit ikke meningsfulde som et decimalt nummer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.16">Specifikt til He8 drev fra HGST. Denne værdi måler helium indeni drevet angivet af producenten. Det er en for-fejl attribut som starter så snart drevet opdager når det interne miljø er udenfor specifikationerne.";</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.2">Samlet set (generelt) kapacitet's performance på harddisk drevet. Hvis værdien på denne attribut øges vil det højest muligt vise tegn på fejl på disken.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.3">Lav Gennemsnits Tid på rotéring (fra nul RPM til fuld hastighed[millisekunder]).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.4">En total spindel start/stop cyclus. En spindel starter &amp; dermed øges antallet, både når harddisken starter efter at være at have været totalt stoppet (frakoblet strøm kilde) &amp; når harddisken returnere efter tidligere at have været i Sleep mode.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.5">Antallet af re-allokérede sektoere. Rwa værdien viser antallet af dårlige sektorer som er fundet og omplaceret. Dermed, jo højere attribut værdi, jo flere sektorer drevet har, jo flere blev omplacéret. Denne værdi bruges primært i metrisk måling af drevets forventede levetid; et drev som har haft nogle relokéringer overhovedet vil højest sandsynligt fejle i de nærmeste måneder.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.6">Margen for en kanal under læsning af data. Funktionen for denne attribut er ikke specificeret.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.7">Varierer (leverandørspecifik råværdi.) Frekvens for søgefejl i magnethovederne. Hvis der er en delvis fejl i det mekaniske positioneringssystem, opstår der fejl i søgningen. En sådan fejl kan skyldes mange faktorer, såsom beskadigelse af en servo eller termisk udvidelse af harddisken. Råværdien har en anden struktur for forskellige leverandører og er ofte ikke meningsfuld som et decimaltal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.8">Gennemsnitlig ydeevne for søgeoperationer af magnethovederne. Hvis denne attribut falder, er det et tegn på problemer i det mekaniske delsystem.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.9">Optælling af timer i tændt tilstand.Råværdien af denne attribut viser det samlede antal timer (eller minutter eller sekunder, afhængigt af producent) i tændt-tilstand. Som standard defineres den samlede forventede levetid for en harddisk i perfekt tilstand som 5 år (kører hver dag og nat på alle dage). Dette svarer til 1825 dage i 24/7 tilstand eller 43800 timer. På nogle drev før 2005 kan denne rå værdi gå uregelmæssigt frem og / eller "vikle rundt" (nulstilles med jævne mellemrum til nul).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.a">Antallet af genforsøg på spin start forsøg. Denne attribut gemmer en samlet optælling af spin start forsøg på at nå den fuldt operationelle hastighed (under forudsætning af at det første forsøg mislykkedes). En stigning i denne attributværdi er et tegn på problemer i det harddisk mekaniske delsystem.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.aa">Antal fysiske sletnings cyklusser, der er gennemført på SSD'en, som en procentdel af de maksimale fysiske sletnings cyklusser, som drevet er designet til at udholde.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ab">Det samlede antal flash-programfejlfejl siden drevet blev implementeret.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ac">Tæller antallet af flash-sletningsfejl. Denne attribut returnerer det samlede antal Flash-sletningsfejl siden drevet blev implementeret.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ad">Tæller det maksimale værste sletningstal på en hvilken som helst blok.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ae">Også kendt som "Power-off Retract Count" pr. konventionel HDD-terminologi. Rå værdi rapporterer antallet af urene nedlukninger, kumulative over en SSD's levetid, hvor en \ "uren nedlukning \" er fjernelse af strøm uden STANDBY IMMEDIATE som den sidste kommando (uanset PLI-aktivitet ved hjælp af kondensatorstrøm). Normaliseret værdi er altid 100.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.af">Sidste testresultat som mikrosekunder til afladningshætte, måles med sin maksimale værdi. Logger også minutter siden sidste test og levetidens antal tests. Råværdi indeholder følgende data: Bytes 0 - 1: Sidste testresultat som mikrosekunder til afladningshætte, måles ved maks. Værdi. Testresultat forventes i område 25 lavere end resultat større end 5000000, lavere indikerer specifik fejlkode. Bytes 2 - 3: Minutter siden sidste test, måles ved maks. Værdi. Bytes 4 - 5: Levetidsantal test, ikke forøget ved strømcyklus, måles ved maks. Værdi. Normaliseret værdi er indstillet til en ved testfejl eller 11, hvis kondensatoren er testet i for høj temperatur, ellers 100.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b">Denne attribut indikerer antallet af, at der blev anmodet om genkalibrering (under forudsætning af, at det første forsøg mislykkedes). En forøgelse af denne attributværdi er et tegn på problemer i det mekaniske delsystem til harddisken.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b0">S.M.A.R.T. parametre idendikérer antallet af flash slet kommando fejl.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b1">Delta mellem de fleste - slidte og mindst slidte Flash-blokke. Det beskriver, hvor godt / dårligt slidniveauet på SSD fungerer på en mere teknisk måde.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b3">"PreFejl" attribut bruges oftest i Samsung enhederne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b4">"PreFejl" attribut bruges oftest i HP enhederne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b5">Samlet antal fejl i Flash-programmet, da drevet blev implementeret. Antal adgangsdata til brugerdata (både læser og skriver) hvor LBA'er ikke er 4 KiB-justerede (LBA% 8! = 0) eller hvor størrelsen ikke er modul 4 KiB (blokantal! = 8), forudsat at den logiske blokstørrelse (LBS) = 512 B.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b6">"PreFejl" Attribut bruges mindst i Samsung enhederne.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b7">Attributten Low Western Digital, Samsung eller Seagate: Enten antallet af nedskiftninger af linkhastighed (f.eks. Fra 6 Gbps til 3Gbps) eller det samlede antal datablokke med opdagede, ukorrektionsfejl, der opstår under normal drift. Selvom nedbrydning af denne parameter kan være en indikator for drevets ældning og / eller potentielle elektromekaniske problemer, indikerer det ikke direkte forestående drevfejl.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b8">Denne attribut er en del af Hewlett-Packards SMART IV-teknologi såvel som en del af andre leverandørers IO-fejlregistrerings- og korrektionsskemaer, og den indeholder et antal paritetsfejl, der opstår i datastien til mediet via drevets cache-RAM .</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.b9">Western Digital attribut.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ba">Western Digital attribut.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bb">Antallet af fejl, der ikke kunne gendannes ved hjælp af hardware-ECC (se attribut 195).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bc">Antallet af afbrudte operationer på grund af HDD-timeout. Normalt skal denne attributværdi være lig med nul.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bd">HDD-producenter implementerer en flyve højde sensor, der forsøger at yde yderligere beskyttelse til skriveoperationer ved at registrere, hvornår et optagehoved flyver uden for dets normale driftsområde. Eller omfordelt til et sikkert område på harddisken. Denne attribut angiver antallet af disse fejl, der er opdaget i løbet af drevet. Denne funktion er implementeret i de fleste moderne Seagate-drev og nogle af Western Digital's drev, begyndende med WD Enterprise WDE18300 og WDE9180 Ultra2 SCSI-harddiske, og vil blive inkluderet i alle fremtidige WD Enterprise-produkter.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.be">Værdien er lig med (100 ° C), hvilket giver producenten mulighed for at indstille en minimumstærskel, der svarer til en maksimal temperatur. Dette følger også konventionen om, at 100 er en bedste værdi og lavere værdier er uønskede. Dog kan nogle ældre drev kan i stedet rapportere rå temperatur (identisk med 0xC2) eller temperatur minus 50 her.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.bf">Antallet af fejl som følge af eksternt induceret stød og vibrationer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c">Denne attribut angiver antallet af fuld harddisk-tænd / sluk-cykler.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c0">Antal sluknings- eller nødtræknings cyklusser.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c1">Optælling af belastnings-/aflæsningscyklusser til position for hovedlandingszone. Nogle drev bruger 225 (0xE1) til Load Cycle Count i stedet. Western Digital vurderer deres VelociRaptor-drev til 600.000 belastnings- / aflæsningscyklusser, og WD Green-drev i 300.000 cyklusser, sidstnævnte er designet til at aflaste hoveder ofte for at spare strøm. På den anden side er WD3000GLFS (et stationært drev) specificeret til kun 50.000 belastning / løsning cyklusser. Nogle bærbare drev og \ "grøn strøm \" desktop-drev er programmeret til at aflaste hovederne, når der ikke har været nogen aktivitet i en kort periode for at spare strøm. Operativsystemer får ofte adgang til filsystemet et par gange i minuttet i baggrunden, hvilket forårsager 100 eller flere belastningscyklusser i timen, hvis hovederne aflades: belastningscyklusvurderingen kan overskrides på mindre end et år. Der er programmer til de fleste operativsystemer, der deaktiverer funktionerne Advanced Power Management (APM) og Automatic acustic management (AAM), der forårsager hyppige belastningscyklusser.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c2">Aktuelle interne temperatur.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c3">(Leverandørsspecifik råværdi.) Råværdien har forskellige strukturer for forskellige leverandører og er ofte ikke meningsfuld som et decimaltal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c4">Optælling af remap-operationer. Den rå værdi af denne attribut viser det samlede antal forsøg på at overføre data fra generelt lokerede sektorer til et reserveområde. Begge vellykkede og mislykkede forsøg tælles.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c5">Optælling af "ustabile" sektorer (venter på at blive genoptaget på grund af uoprettelige læsefejl). Hvis en ustabil sektor efterfølgende læses med succes, omgåes sektoren, og denne værdi mindskes. Læsfejl i en sektor vil ikke kortlægge sektoren med det samme (da den korrekte værdi ikke kan læses, og værdien til omlægning ikke er kendt, og det kan blive læsbart senere); i stedet husker drevets firmware, at sektoren skal omgåes, og vil omlægge den næste gang den skrives. Dog vil nogle drev ikke straks omlægge sådanne sektorer, når de skrives; i stedet vil drevet først forsøge at skrive til problem sektoren, og hvis skrivningen er vellykket, markeres sektoren som god (i dette tilfælde øges \ "Reallocation Event Count" (0xC4) ikke). Dette er en alvorlig mangel, for hvis et sådant drev indeholder marginale sektorer, der konsekvent fejler først efter nogen tid er gået efter en vellykket skriveoperation, vil drevet aldrig omlægge disse problemområder.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c6">Det samlede antal ukorrigérede fejl ved læsning / skrivning af en sektor. En stigning i værdien af denne attribut indikerer mangler på diskoverfladen og / eller problemer i det mekaniske delsystem.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c7">Antallet af fejl i dataoverførsel via interfacekablet som bestemt af ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c8">Antallet af fejl fundet ved skrivning af en sektor. Jo højere værdi, jo værre er diskens mekaniske tilstand.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.c9">Optælling angiver antallet af ukorrigerbare softwarelæsningsfejl.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ca">Antal Data Adresse Mærkefejl (eller leverandørspecifik).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cb">Antallet af fejl forårsaget af forkert kontrolsum under fejlkorrektionen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cc">Optælling af fejl korrigeret af den interne fejlkorrektions software.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cd">Antallet af fejl gr.a. for høj temperatur.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ce">Hovedets højde over diskoverfladen. Hvis for lavt, er hovednedbrud mere sandsynligt; hvis det er for højt, er læse- / skrivefejl mere sandsynlige.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.cf">Mængden af overspændings strøm, der bruges til at spinde drevet op.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d">Lav ikke-korrigeret læse fejl rapporteret til operativsystemet.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d0">Antallet af buzz-rutiner, der er nødvendige for at spinde drevet på grund af utilstrækkelig strøm.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d1">Drivet søger ydeevne under dets interne tests.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d2">Fundet i Maxtor 6B200M0 200 GB &amp; Maxtor 2R015H1 15 GB drev.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d3">En optagelse af en vibration, der opstår under skriveoperationer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.d4">En optagelse af stød, der opstår under skriveoperationer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.dc">Afstand, som disken er forskudt i forhold til spindlen (normalt på grund af stød eller temperature). Måleenhed er ukendt.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.dd">Antallet af fejl som følge af eksternt induceret stød og vibrationer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.de">Tidsforbrug, der kører under data belastning (bevægelse af magnetisk hovedarmatur).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.df">Antallet gange hovedet skifter position.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e0">Modstand forårsaget af friktion i mekaniske dele under drift.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e1">Samlet antal belastnings cyklusser. Nogle drev bruger i stedet en anden værdi til Load Cycle Count. Se beskrivelse 193 for betydningen af dette nummer.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e2">Samlet belastningstid på magnethovede-aktuatoren (tid ikke brugt i parkeringsområdet).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e3">Optælling af forsøg på at kompensere for variationer i plade hastighed.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e4">Antallet af sluknings cyklusser, der tælles, hver gang der er en "tilbagetræknings hændelse", og hovederne læsses ud af mediet, f.eks. Når maskinen slukkes, sættes i dvale eller er inaktiv.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e6">Amplitude af "thrashing" (gentagne bevægelser af hovedet bevæger sig mellem operationer). I solid state-drev angiver det, om brugsbanen overstiger den forventede levetidskurve.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e7">Angiver den omtrentlige SSD-levetid, der er tilbage, i form af program / sletningscyklusser eller tilgængelige reserverede blokke. En normaliseret værdi på 100 repræsenterer et nyt drev med en tærskelværdi på 10, der indikerer behov for udskiftning. En værdi på 0 kan betyde, at drevet fungerer i skrivebeskyttet tilstand for at muliggøre data gendannelse. Tidligere (før 2010) brugt lejlighedsvis til drev temperatur (mere typisk rapporteret ved 0xC2).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e8">Antal fysiske sletnings cyklusser, der er gennemført på SSD'en, som en procentdel af de maksimale fysiske sletnings cyklusser, som drevet er designet til at holde til. Intel SSD'er rapporterer den tilgængelige reserverede plads i procent af den oprindelige reserverede plads.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.e9">Intel SSD'er rapporterer en normaliseret værdi fra 100, et nyt drev, til et minimum på 1. Den falder, mens NAND-sletnings cyklusser stiger fra 0 til de maksimalt vurderede cyklusser. Tidligere (før 2010) brugt lejlighedsvis til opstarts timer (mere typisk rapporteret i 0x09).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.ea">Dekodet som: byte 0 - 1 - 2 = gennemsnitlig sletning (stor endian) og byte 3-4 - 5 = maks. Antal sletning (stor endian).</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.eb">Dekodet som: byte 0-1-2 = godt blokantal (stor endian) og byte 3-4 = system (frit) blokantal.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f0">Tid brugt under positioneringen af drevhovederne. Nogle Fujitsu-drev rapporterer antallet af nulstillede link under en dataoverførsel.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f1">Total antal LBS's skrevet.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f2">Samlet antal læste LBA'er. Nogle S.M.A.R.T. hjælpeprogrammer rapporterer et negativt tal for den rå værdi, da det i virkeligheden har 48 bits snarere end 32.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f3">De øverste 5 byte af det samlede antal LBA'er på 12 byte, der er skrevet til enheden. Den nederste 7 byteværdi er placeret ved attribut 0xF1.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f4">De øverste 5 byte af det 12 - byte samlede antal LBA'er, der læses fra enheden. Den nedre 7 byteværdi findes ved attribut 0xF2.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.f9">Total NAND Writes.Raw-værdi rapporterer antallet af skrivninger til NAND i intervaller på 1 GB.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fa">Antal fejl ved læsning af en disk.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fb">Attributten Minimum Delinger resterende angiver antallet af resterende reserveblokke som en procentdel af det samlede antal tilgængelige reserveblokke.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fc">Attributten Nyligt tilføjet Bad Flash Block angiver det samlede antal dårlige flash-blokke, det drev, der blev registreret, siden det blev initialiseret i produktionen.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.Smart.fe">Antallet af "Free Fall Events" fundet.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader">Tilgængelige Optimérings Niveau'er:</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Limit">Dette er den tærskel, der er defineret af producenten. "Værdien" bør ikke overstige denne grænse.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Max">Maks. mulige værdier for denne egenskab.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Name">Navnet på egenskaben.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Optimal">Indikérer, hvis lav el. høj raw værdi is at foretrække.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Raw">Dette er faktisk læse værdien.</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Best">Bedst</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Explanation">Forklaring</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Title.Value">Værdi</s:String>
    <s:String x:Key="SSDFresh.TooltipHeader.Value">Den beregnede værdi af denne ejendom. Jo højere, jo bedre. Det stammer fra den rå værdi.</s:String>
</ResourceDictionary>