玩酷之家系统安装工具（CoolInstall）是由玩酷之家开发的一款Windows系统安装工具，支持WIM\SWM\ESD\GHO\ISO格式系统映像安装，本安装工具绿色、简洁，且支持多种安装方式（如: Wimboot\Compact\VHD\VHDX\UEFI\BIOS），支持多系统安装，多系统引导自动修复。



CoolInstall8.0.5 Plus 更新内容（2026.07.06）
1.增加对UEFI CA2023证书的支持（感谢@IT火火 @azhong123456 提供技术支持）
2.Ghost还原增加-fro参数以强制还原，即使源分区发现坏簇。（@azhong123456）
3.增加隐藏Ghost界面选项，配置MinimizeGhost值为2即可。（@azhong123456）
4.解决OEM分区镜像搜索不到的问题。（@azhong123456）


CoolInstall8.0.2 Plus 更新内容（2026.05.04）
1.俄语补充（by nikolay volovikov (nik63) ）

CoolInstall8.0.2 Plus  更新内容（2026.03.12）
1.所有CIP插件更改为7z打包。(请重新下载所有插件)
2.增加CoolMSD插件，磁盘驱动更全，取代VMD插件。
3.增加7z组件，用于解压内部插件。
4.更新CIPCM，细节优化。
5.土耳其语补充（by Tayfun Akkoyun）



CoolInstall8.0.0 Plus 更新内容（2026.03.12）
1.更新VMD.cip插件里的VMD驱动
   驱动由20.2.4.1019更新至20.2.8.1028

CoolInstall8.0.0 Plus Beta 更新内容（2026.02.01）
1.韩语补充（From:non 잡식 정보）
2.在readme.txt中增加CoolInstall及CoolBackup命令行示例。

CoolInstall8.0.0 Plus Beta 更新内容（2026.01.31）
1.语言文件细节优化（@wangchobo）
2.不勾选引导修复时，坚决不修复引导和MBR。（@wangchobo）
3.CoolBackup增加命令行，可通过命令行一键备份（@wangchobo）
4.OEMInfo插件解决微星主板识别为小米的问题。（@电脑医生 ）
5.解决CoolInstall命令行传送字符大写变为小写的问题。（@wangchobo）
6.更新wimlib版本至1.14.5。
7.更多细节优化。

更多历史更新记录请访问：https://www.wk78.com/thread-2-1-1.html




CoolInstall常用命令行示例说明：

CoolInstall.exe /lng:1033
//强制运行CoolInstall英文版

CoolInstall.exe /Source:"K:\ESD\install7.esd"
//以命令行运行CoolInstall.exe时，将K:\ESD\install7.esd加载到选择映像文本框。本命令可用于关联ESD\WIM\GHO\ISO的右键菜单“使用CoolInstall安装”，或者直接关联这些格式，双击即用CoolInstall打开并加载。

CoolInstall.exe /Source:"K:\ESD\install7.esd" /wimIndex:2
//以命令行运行CoolInstall.exe时，将K:\ESD\install7.esd加载到选择映像文本框，同时选定映像文件里的第二个镜像。本命令可用于关联ESD\WIM\GHO\ISO的右键菜单“使用CoolInstall安装”，或者直接关联这些格式，双击即用CoolInstall打开并加载。

CoolInstall.exe /Source:"K:\ESD\install7.esd" /wimIndex:2 /BootPart:Auto /InstPart:E: /Install
//以命令行运行CoolInstall.exe时，自动将Install7.esd的第二个映像安装到E盘（不自动格式化安装分区E盘），引导分区为自动，也可手动指定盘符。

CoolInstall.exe /Source:"K:\ESD\install7.esd" /wimIndex:2 /BootPart:Auto /InstPart:E: /Install  /FormatInstPart  /BootRepair /ReBoot /Slient
//以命令行运行CoolInstall.exe时，自动将Install7.esd的第二个映像安装到E盘（自动格式化安装分区E盘），引导分区为自动，也可手动指定盘符。 /FormatInstPart表示将会格式化安装分区， /BootRepair表示会重建引导， /ReBoot表示完成后会自动重启， /Slient表示不出错的情况下，所有提示全部自动为“确定或YES”。

CoolInstall其他参数：
/lng:1033									设定程序以英文启动
/tran:235									设定程序透明度
/drvpath:"D:\Drv"								添加驱动程序
/plugpath:"CoolInstall Plugin BatTest"			调用外部插件
/unattend:".\Bin\unattend\unattend.xml"		启用无人值守文件
/unatuser:"Administrator"						设定无人值守用户名
-b											运行CoolBackup
-r											运行CoolBootRepair
-u											运行CoolUEFIFix
-d											运行驱动管理
-v											运行VHD虚拟磁盘管理
-i											获取离线系统IP地址


CoolBackup常用命令行示例说明：

CoolBackup.exe /lng:1033
//强制运行CoolBackup英文版

CoolBackup.exe /source:C:  /ImageFile:"D:\Sys.wim" /Name:"SysBak"
//以命令行运行CoolBackup.exe时，将备份源磁盘指定为C盘，备份文件位置指定为D:\Sys.wim，映像名称指定为SysBak。

CoolBackup.exe /source:C:  /ImageFile:"D:\Sys.wim" /Name:"SysBak" /Backup
//以命令行运行CoolBackup.exe时，自动开始备份C盘，需人工确认。

CoolBackup.exe /source:C:  /ImageFile:"D:\Sys.wim" /Name:"SysBak" /Backup /Slient
//以命令行运行CoolBackup.exe时，自动开始备份C盘，无须人工确认。 /Slient表示不出错的情况下，所有提示全部自动为“确定或YES”。

CoolBackup其他参数：
/lng:1033									设定程序以英文启动
/tran:235									设定程序透明度
/Reboot 									完成后自动重启；
/Shutdown  									完成后自动关机；




